


岳临环评〔2026〕11号
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk504140001]关于1万吨/年油茶果加工生产线设备更新改造项目生态环境影响报告表的批复

湖南九丰农业发展有限公司：
你公司报送的《1万吨/年油茶果加工生产线设备更新改造项目生态环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：
1、 根据岳阳凯丰环保有限公司编制的《报告表》基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈1万吨/年油茶果加工生产线设备更新改造项目生态环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕7号），从生态环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和生态环境保护对策措施。

为响应岳阳市发展和改革委员会、岳阳市市场监督管理局、岳阳市生态环境局、岳阳市工业和信息化局于2025年7月7日联合发布的《关于开展全市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉淘汰工作的通知》（岳发改资环〔2025〕230号）文件精神，你公司拟投资800万元（其中环保投资约29万元）在临湘市白羊田镇万利村汤港片横山岭（现有厂区内，不新增用地）建设1万
	
吨/年油茶果加工生产线设备更新改造项目。主要建设内容：淘汰一台2t/h生物质蒸汽锅炉和1台0.33t/h导热油炉及配套的布袋除尘器和30m高排气筒，新建1台228万kcal（3.8t/h）生物质热风炉并配套建设“多管旋风+布袋除尘”及18m高排气筒；同时将茶油果生产线的烘干设备进行更新替换，将原烘干线配套的旋风除尘器淘汰拆除，新建布袋除尘器及15m高排气筒。茶油果烘干车间生产时间由原来120天变为50天，技改完成后茶油果生产线产能不变，仍为年加工1万吨茶油果。对现有一般固废暂存间和危废暂存间按照相关标准规范进行改造；食堂、办公、给排水、供配电等公辅配套设施均依托厂区现有配套设施。
2、 项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，生态环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：
（一）落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备；合理安排作业时间、施工方式，减少设备安装等过程中产生的噪声影响；落实扬尘防治要求；加强对车辆运输管理；及时洒水降尘；妥善收集处理施工过程中产生的废弃物及生活垃圾；防止噪声、粉尘、施工固体废弃物等污染周边环境。
（二）强化营运期污染防治和风险管控工作。
1.废气污染防治。营运期废气污染源主要为生物质燃烧废气、烘干车间形选精选粉尘、茶油果烘干车间异味等。其中，生物质热风炉燃烧废气采用“多管旋风+布袋除尘器”处理后经18m高排气筒DA002排放；烘干车间形选、精选粉尘采取“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒DA003排放；烘干车间异味（臭气浓度）通过加强管理、源头控制，加强车间通风换气后，呈无组织排放。
生物质燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《关于印发〈湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（湘环发〔2020〕6号）排放限值要求；形选、精选有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准要求。
2.废水污染防治。本项目不新增生活废水；生活污水经三格化粪池预处理后用于企业周边茶树施肥，不外排；设备冲洗水、精炼水洗废水等生产废水通过废水收集池收集后经自建污水处理设施处理后于周边林地灌溉，不外排。
3.噪声污染防治。运营期噪声源主要为热力爆蒲烘干机、油茶初分机组、提升机、破壳机、复烘机、风机、空压机等生产设备运行时产生的噪声。选用低噪声且符合国家标准的生产设备；采取隔声、吸声、减振等措施；对噪声较大的生产设备进行合理布局；加强厂区绿化、个体防护和设备维护。施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对现有一般固体废物暂存间和危废暂存间进行改造，建立健全固体废物及危险废物管理台账。固体废物主要为生物质灰渣、除尘器收集粉尘、茶蒲、废润滑油、废润滑油桶、废含油劳保用品等。其中，生物质灰渣、除尘器收集粉尘经收集后综合利用；干茶蒲部分综合用于本项目生物质热风炉燃料，剩余部分经统一收集后外售作生物质厂原料；废润滑油、废润滑油桶及废含油劳保用品收集暂存于危废暂存间，委托资质单位处置。
5.土壤和地下水防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，一般防渗区、重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。
6.总量控制。本项目技改后不新增全厂NOx、SO2排放量，总量指标无需购买。
7.加强环境管理与环境风险防范。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；严格按照国家有关法律法规要求落实各项安全措施和风险防范措施。
8.其余仍执行《关于湖南九丰农业发展有限公司年产1000吨浓香菜籽油项目环境影响报告表的批复》岳临环评〔2022〕20号中的相关要求。
三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。
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