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临湘市城乡建设项目服务中心：
你公司报送的《临湘市供水设施设备更新改造工程（一期-一水厂改扩建）生态环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

为消除临湘市一水厂运行多年存在的安全隐患，提升城区供水水质与供水稳定性，保障区域居民饮用水安全，你单位拟投资3500万元（其中环保投资约106万元），在临湘市五里牌街道五塘路69号（现有厂区），建设临湘市一水厂供水设施设备更新改造项目，设计供水规模为30000m3/d。主要建设内容：①拆除现状管理用房，新建1座取水泵房及变配电间；②新建一体化净水设备及清水池1座（2组，单组设计规模为15000 m3/d）；③新建1座综合加药间、反冲洗间（含反冲洗泵房、鼓风机房、自用水泵房、消防水泵房及加药间）；④拆除现状取水泵房，新建1座综合管理用房，含化验室、工具间、中控室、办公室等；⑤对现状清水池池底破损进行修复，对现状池壁进
	
行防水防渗防腐处理。项目新增废气、废水、噪声等环保工程；公用工程中供电依托当地电网，单电源改成双回路10kV电源进线，供水依托现有。该项目的实施已取得临湘市住房和城乡建设局的初设批复。
1、 根据湖南森铭环境工程有限公司编制的《报告表》基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈临湘市供水设施设备更新改造工程（一期-一水厂改扩建）生态环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕9号），从生态环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和生态环境保护对策措施。
2、 项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，生态环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：
（一）落实施工期各项污染防治和生态保护措施。建设施工严格落实“六个100%”防尘措施，施工场地洒水抑尘及封闭施工，建设进出车辆冲洗平台，限制车速，料堆、土堆等应及时采取遮盖措施，防止扬尘污染；合理收集回用施工废水于生产或者路面养护，设置排水明沟、沉淀池；合理选择施工时间，选用低噪声施工设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，施工场界设置隔声围挡；施工废料（含拆除废弃物）回收利用或定时清运到指定建筑垃圾处置点进行综合利用；防止噪声、施工废水、废气、弃（渣）土等污染周边环境；落实水土保持措施，裸露地及时恢复植被。
（二）落实营运期各项污染防治和生态保护措施。
1.废气污染防治。营运期废气污染源主要为：污泥浓缩、脱水过程中产生的恶臭。采取污泥综合处理车间密闭，污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水间均密闭，加强厂区绿化措施减少恶臭污染物对周边环境影响。恶臭污染物氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值要求。
2.废水污染防治。本项目无生产废水外排；运营期废水主要为沉淀池排泥水、反冲洗废水以及员工生活污水。其中，沉淀池排泥水经过污泥浓缩系统处理后，上清液进入排水池，压滤废水作为厂区绿化及周边灌溉使用；反冲洗水进入集水区排水直接回流作为原水回用；生活污水依托厂区化粪池预处理达标后通过市政污水管网进入临湘市城市污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。
3.噪声污染防治。运营期噪声源主要为生产设备产生的噪声。选用低噪声且符合国家标准的生产设备；对噪声较大的生产设备进行合理布局；采取隔声、吸声、减振等措施；加强设备维护和保养；合理安排工作时间；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.固体废物防治。固体废物主要为水处理产生的污泥、药剂包装袋、废机油、废机油桶及废含油抹布及手套以及员工生活垃圾。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对一般固体废物暂存间和危废暂存间进行建设管理，建立健全固体废物及危险废物管理台账。生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运；污泥、废包装材料交由资质单位综合利用；废机油、废机油桶委托资质单位处置。
5.土壤和地下水防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。
（三）加强环境管理与环境风险防范。
设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修与保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，严格落实各项环境风险防范措施，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。
三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。
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